**Ansøgning om opstilling og ibrugtagning af opvaske- og vaskemaskine samt tørretumbler, jf. § 11 i vedtægterne for A/B Gullfoss**

Maskinen **skal** være lovligt installeret af en autoriseret VVS- og El installatør.

A/B Gullfoss **kræver** at der monteres **waterblock** (vandbegrænser) på tilgangsslangen, og en drypbakke under maskinen i tilfælde af udsivende vand fra en utæt slange, eller en defekt pumpepakning i maskinen.

**Drypbakke:**

Iflg. D.S. 439 skal maskiner, som opstilles i et rum uden gulvafløb fra 01.12.1985, være placeret på et vandtæt underlag, dvs. en bakke med ophøjede kanter på 3 sider, men åben fortil.

**Tørretumbler**:

Kondenstørretumbler er tilladt, idet en tørretumbler til aftræk **ikke** må tilsluttes ventilationssystemet på badeværelset. Tørretumbler med aftræk er tilladt, såfremt tørretumbleren kan tilsluttes aftræk til det fri.

Denne ansøgning gælder for:

Navn: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Andels nr.: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ny andelshaver skal søge igen**

Dato:\_\_\_\_\_\_ A/B Gullfoss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_